**СОЮЗ САДОВОДЧЕСКИХ**

**НЕКОММЕРЧЕСКИХ**

**ТОВАРИЩЕСТВ**

665830, г.Ангарск

ул.Восточная, 28

тел./факс (8-39-55)-52-95-24

эл.почта:

ti.bekker@yandex.ru

ssntago@yandex.ru

КПП 380101001ОГРН/ИНН 3801048190 1033800522502/

 Председателям СНТ

Во исполнении письма главного государственного инспектора АГО по пожарному надзору Лопатина А.А. от 30.11.2021 г. № 2-15-1402

В целях безопасного прохождения отопительного сезона и недопущения пожаров и их последствий в СНТ всем председателям:

1. пункт-77: Организовать проверку печей, котельных, тепло генераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов
2. пункт-78: Всем проживающим круглогодично на территории СНТ течении отопительного сезона производить очистку дымоходов и печей не реже:
* 1 раз в 3 месяца- для отопительных печей;
* 1 раз в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;
* 1 раз в 1 месяц- для кухонных плит и других печей непрерывной топки
1. Пункт-79: Всем проживающим круглогодично на территории СНТ в течении отопительного сезона запретить:
* Применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся горючие жидкости;
* Эксплуатировать тепло производящие установки при подтекании жидкого топлива (утечка газа) и систем топливоподачи;
* Подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках
* Разжигать установки без их предварительной продувки;
* Работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных изготовителем;
* Сушить горячие материалы на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих установках;
* Эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы, которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.
1. Пункт-80: Всем проживающим круглогодично на территории СНТ в течении отопительного сезона запретить:
* Оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
* Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на пред топочным листом;
* Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легко воспламеняющие и горючие жидкости;
* Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для видов топлива;
* Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
* Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
* Перекаливать печи.
1. Пункт-82,83: Председателям СНТ обязать соблюдать требование нормативных документов по пожарной безопасности всех проживающих круглогодично на территории СНТ в течении отопительного сезона, а именно:
* для отопления здания установка металлических печей только заводского изготовления;
* стеллажи, шкафы, горючие материалы и другое оборудование, изготовленные из горючих материалов, располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий- не менее 1,25 метра.
1. Пункт- 35: Всем проживающим круглогодично на территории СНТ в течении отопительного сезона запретить:
* Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
* Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
* Эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючим материалами;
* Пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкций;
* Использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
* Складировать в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющие вещества и материалов;
* При проведении аварийных и других строительно-монтажных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
* Прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклевать) горючие материалы на электрическую проводку;
* Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

**Председателям СНТ провести инструктаж с садоводами и с садоводами, проживающих круглогодично на территории СНТ, с доведением вышеизложенной информации, где особое внимание уделить системам отопления.**

**Разместить инструктаж в группе viber СНТ, на доске объявлений и под подпись садоводам, проживающих круглогодично**

Оправить фотоотчет (скрин) в Союз садоводов Ангарска до 22 декабря 2021г.

Председатель ССНТ Т.И.Беккер